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Toplotne pumpe EKO
[image: ]Energetski efikasna rešenja

Toplotne pumpe Eko Elektrofrigo prestavljaju jedinice koje odlikuje pouzdan rad, vrhunske performanse i jednostavna montaža. Nudimo kompletan asortiman uređaja!

Karakteristike:

R32 rashladno sredstvo, ekološki prihvatljivo
Energetska klasa: A++
Grejanje + hlađenje + sanitarna topla voda
DC inverter kompresora
[image: ]Pametno upravljanje WiFi
Temperatura izlazne vode do 60 °C



MODELI:

BLN-A12-F3
BLN-A18-F3
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[image: ]Tehnički podaci:
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ENERGIJA JE U VAZDUHU!

Pozovite nas i poručite Vašu toplotnu pumpu već danas!
+381 11 37 57 288
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BLN-A12-F3 BLN-A18-F3

V/Ph/Hz 380~415 / 3 / 50 380~415 / 3 / 50

Kapacitet kW 4,6 ~ 12,8 6,95 ~ 20,85

Ulazna snaga kW 0,7 ~ 3,8 1,5 ~ 5,9

Ulazna struja A 1,2 ~ 6,5 2,56 ~ 10,05

Kapacitet kW 4,5 ~ 12,6 6,9 ~ 20,8

Ulazna snaga kW 1,4 ~ 5,1 2,05 ~ 7,7

Ulazna struja A 2,4 ~ 8,7 3,5 ~ 13,15

Kapacitet kW 2,5 ~ 9,1 4,2 ~ 16,8

Ulazna snaga kW 1,9 ~ 4,7 2,8 ~ 8,9

Ulazna struja A 3,25 ~ 8,05 4,8 ~ 15,2

kW 5,65 9,65

A 10 17

MPa

MPa

MPa

-

-

°C

°C

- DN 32 (1 1/4 '') DN 32 (1 1/4 '')

m³/h 2,05 3,1

kPa 50 45

MPa

BLN-A12-F3-O BLN-A18-F3-O

-/kg/- R32 / 1,9 / 675 R32 / 4,5 / 675

dB(A) 52 58

mm 1005 x 375 x 800 1077 x 377 x 1460

kg 66 125

BLN-A12-F3-H BLN-A18-F3-H

-/kg/- R32 / 0 / 675 R32 / 0 / 675

dB(A) 35 35

mm 570 x 260 x 650 465 x 245 x 750

kg 38 49

Minimalni/maksimalni pritisak vode 0,1 / 0,3

Opseg radne temperature

Nominalni protok vode

Pad pritiska (voda)

IP klasa IPX4

Maksimalna temperatura izlazne vode 60

Konekcije (voda)

Otpornost na električni udar

MODEL

Napajanje

Grejanje (vazduh 7/6 °C, 

voda 30/35 °C)

Grejanje (vazduh 7/6 °C, 

voda 47/55 °C)

Hlađenje (vazduh 35/24 °C, 

voda 12/7 °C)

Radni pritisak (visoki pritisak)

Nominalna ulazna snaga

Nominalna ulazna struja

Radni pritisak (niski pritisak)

Maksimalni dozvoljeni pritisak

I

4,4

4,4

1,5

-25 ~ 45

Dimenzija jedinice (dužina x širina x visina)

Težina jedinice

SPOLJAŠNJA JEDINICA

Rashladno sredstvo/punjenje/GWP

Nivo buke

UNUTRAŠNJA JEDINICA

Rashladno sredstvo/punjenje/GWP

Nivo buke

Dimenzija jedinice (dužina x širina x visina)

Težina jedinice
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office@eef.rs

Tosin bunar 164

11070 Novi Beograd

Veleprodaja, proizvodnja i magacin
Svetolika Nikacevica 11

11283 Beograd
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