[image: ][image: ][image: ]



Toplotne pumpe EKO
[image: ]Energetski efikasna rešenja

Toplotne pumpe Eko Elektrofrigo prestavljaju jedinice koje odlikuje pouzdan rad, vrhunske performanse i jednostavna montaža. Nudimo kompletan asortiman uređaja!

Karakteristike:

R32 rashladno sredstvo, ekološki prihvatljivo
COP do 5
Inovativan dizajn
Jednostavna instalacija
Nizak nivo buke
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MODELI:


YC-B5-F1
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ENERGIJA JE U VAZDUHU!

Pozovite nas i poručite Vašu toplotnu pumpu već danas!
+381 11 37 57 288
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YC-B5-F1

V/Ph/Hz 110-120 / 1 / 50

Kapacitet kW 4,7

Ulazna snaga kW 1,05

COP W/W 4,45

kW 1,35

A 7,1

- R410A

m³/h 2,1

m³ 8 ~ 20

dB(A) 50

MPa 4,4

MPa 4,4

MPa 2,5

mm 432 x 356 x 432

kg 27

Dimenzija jedinice (dužina x širina x visina)

Težina jedinice

Maksimalni radni pritisak - usisna strana

Preporučena veličina bazena

Nivo buke

Maksimalni radni pritisak - izmenjivač toplote

Maksimalni radni pritisak - potisna strana

Maksimalna ulazna snaga

Maksimalna ulazna struja

Rashladno sredstvo

Nominalni protok vode

MODEL

Napajanje

Grejanje (vazduh 26 °C, 

relativna vlažnost vazduha 

63 %, voda 26 °C)
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+ 381 11 3757 287
+ 381 11 3757 288

office@eef.rs

Tosin bunar 164

11070 Novi Beograd

Veleprodaja, proizvodnja i magacin
Svetolika Nikacevica 11

11283 Beograd
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